TIPS TO PLACE YOUR
WINDSHIELD STICKER

Only vehicles with the proper credential (vehicle windshield sticker) can gain access to your community automatically and with ease through the resident entry lane. Please follow these important tips for the placement of your vehicle windshield sticker:

The vehicle windshield sticker uses RFID technology similar to SunPass. Prior to affixing the sticker on your windshield, please visit MyEnvera.com/RFID and check with your vehicle manufacturer for special mounting guidelines. Certain vehicles have windshield components that can cause interference and prevent your sticker from being read.

Avoid placing your sticker in the tinted visor area and areas with windshield tinting, embedded wire (e.g. heating wires to defrost or radio antenna), or metal coating (e.g. cars with automatic wipers, anti-glare or high-end Mercedes marked “Sungate” on windshield).

Windshield stickers are non-transferrable. Bending or attempting to remove your sticker from the windshield will deactivate it.

PLACEMENT OF STICKER

Peel the backing off the sticker to expose the adhesive.
Apply the sticker (	) inside your vehicle on the windshield (see image for recommended placement).

Contact your property manager for information
on how to obtain your vehicle windshield sticker.

If you have a SunPass or similar RFID decal on your vehicle, please place your new sticker 2 inches away to prevent interference.

1-877-936-8372	| MyEnvera.com
Lic #EF20000402, B2700191

CONSEJOS PARA LA UBICACIÓN DE LA ETIQUETA EN TU PARABRISAS

Solo los vehículos con la credencial correcta (etiqueta en el parabrisas) podrán tener acceso a tu comunidad de manera automática y con facilidad por medio de la línea de entrada de residentes. Por favor sigue estos importantes consejos para la ubicación de la calcomanía en el parabrisas de tu vehículo:

La calcomanía en el parabrisas de tu vehículo utiliza tecnología RFID similar a la del SunPass. Antes de fijar la calcomanía en tu parabrisas, por favor visita MyEnvera.com/RFID y verifica con el fabricante de tu vehículo si necesitas direcciones especiales de montaje. Algunos vehículos tienen componentes en el parabrisas que pueden causar interferencia y prevenir tu calcomanía de ser leída.

Evite colocar su calcomanía en el área del visor tintado y en las áreas con tintado del parabrisas donde se encuentre polarizado, o hayan cables (ej. cables de calefacción para descongelar o antena de radio) o recubrimiento de metal (ej. carros con limpiaparabrisas automáticos, anti deslumbrantes o Mercedes de gama alta con la marca “Sungate” en el parabrisas).

Las calcomanías no son transferibles. Doblar o tratar de remover tu calcomanía del parabrisas la desactivara.

UBICACIÓN DE LA CALCOMANÍA
Remueve la parte de atrás de la calcomanía para exponer el adhesivo.
Coloca la etiqueta (	) adentro de tu vehículo en el parabrisas (Mira la ubicación recomendada en la imagen).

Contacta el administrador de tu propiedad para información acerca
de como obtener la calcomanía para el parabrisas de tu vehículo.

Si usted tiene un Sunpass o una pagatina que tiene un RFID en su vehiculo, por favor pon su nueva Envera pagatina a dos pulgadas de distancia para que no tenga ninguna interferencia con el Sunpass.

1-877-936-8372	| MyEnvera.com
Lic #EF20000402, B2700191